**Gefahrstoffverzeichnis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung  Stoffname oder Produktname | Wenn Gemisch oder Produktname:  Gefährliche Inhaltsstoffe  (Siehe SDB Kap. 3) | Einstufung nach GHS  (Siehe SDB Kap. 2) | | Verwendete Mengen­bereiche | Arbeits-bereich | SDB |
| Gefahrenklasse, Kategorie | H-Sätze |
| (1) | (2) | (3) | (4a) | (4b) | (6) | (7) | (8) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

**Rückseite beachten**

**Beispiel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung  Stoffname oder Produktname | Wenn Gemisch oder Produktname:  Gefährliche Inhaltsstoffe  (Siehe SDB Kap. 3) | Einstufung nach GHS  (Siehe SDB Kap. 2) | | Verwendete Mengen­bereiche | Arbeits-bereich | SDB |
| Gefahrenklasse, Kategorie | H-Sätze |
| (1) | (2) | (3) | (4a) | (4b) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Super Sauber | Ethanol 60%  NaOH 0,5% | Flam. Liq. 3  Eye Dam. 1  Skin Irrit. 2 | H226  H318  H315 | Bis 500 ml | Werkstatt | Ja, im  Ordner |

Die Angaben in Spalte 2 bis 8 sind vorgeschrieben. Nach der Gefahrstoffverordnung müssen Angaben zur Einstufung (Spalten 4a, 4b, 5a, 5b) oder zu den gefährlichen Eigenschaften gemacht werden. Die Einstufung nach EG-Richtlinien (Spalte 5a, 5b) kann entfallen, wenn ausschließlich Gebinde mit Kennzeichnung nach GHS im Betrieb vorhanden sind.

Das Gefahrstoffverzeichnis kann durch weitere Angaben erweitert werden:

* Sicherheitshinweise: P-Sätze (nach GHS),
* Kennzeichnung: Piktogramme (nach GHS)
* Säure oder Lauge
* Persönliche Schutzausrüstung
* Verwendungszweck
* Verwendungsdauer
* Anzahl exponierter Mitarbeiter/innen
* Aufnahmeweg
* Verbrauch pro Jahr
* Lieferant

Bitte ergänzen Sie in diesem Fall das Dokument.

Bei Vorhandensein eines Sicherheitsdatenblattes (SDB) vermerken Sie bitte in Spalte 8 den Ort, an dem Sie dieses hinterlegt haben.